# G353翠屏区象鼻街道至屏山县屏山镇段改建工程岷江特大桥桥旅融合建筑设计及后续服务招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目G353翠屏区象鼻街道至屏山县屏山镇段改建工程岷江特大桥桥旅融合建筑设计及后续服务，招标人为：四川省交通勘察设计研究院有限公司，采购资金为自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

**2.1 项目名称：**G353翠屏区象鼻街道至屏山县屏山镇段改建工程岷江特大桥桥旅融合建筑设计及后续服务

**2.2 建设地点：**宜宾市

**2.3 工程概况：**G353翠屏区象鼻街道至屏山县屏山镇段改建工程起于翠屏区象鼻街道机场东连接线红坝枢纽互通，止于屏山县屏山镇，全长29.5公里（其中新建段9.8公里、改建段19.7公里），设计速度60公里/小时，采用一级公路技术标准，分段采用双向6车道（路基宽度33.5米和30米）和双向4车道（路基宽度23米）。其中涉及特大桥1座（岷江特大桥长2630米，主跨1300米）、下穿隧道1座（2.52公里）。

宜宾市中环西段岷江特大桥，桥梁全长2630米，主跨为1300米钢箱梁悬索桥，双向6车道一级公路标准。该桥桥塔为门型塔，塔高195米，因南岸桥塔位于规划多功能城市中心片区，拟在桥塔顶部设置观光功能厅。根据前期桥型概念方案，总建筑面积约为4286平方米。

**2.4标段划分：/**。

**2.5 招标范围：**桥旅融合相关的建筑设计（含幕墙、装修）的方案、初步设计、施工图设计、造价编制，以及超限审查配合、消防专项论证和后续服务。

设计范围包括但不限于桥塔底部设备用房、与桥身衔接的竖向交通核、桥塔塔顶观光区设计等，专业涵盖建筑、结构、给排水、电气、暖通、室内装修、幕墙、消防等。

**2.6 服务期限：**自发出工作通知单次日起15日内完成送审稿并报审。

## 3. 投标人资格要求

**3.1资格要求：**投标人具有在中华人民共和国注册、具备独立企业法人资格或事业法人资格，并具备有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户存款信息。

**3.2资质要求**：具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上资质。

**3.3业绩要求：**近5年（2020年1月1日至投标截止日），已完成或正在设计或新承接的项目共不少于1个类似项目。类似项目是指：建筑高度≥130m的超高层建筑设计业绩。

**3.4投标人拟投入的主要人员应满足以下要求：**

（1）项目负责人：1人，具有建筑相关专业的高级工程师及以上职称，同时具备一级注册建筑师资格证书；

（2）结构专业负责人：1人，具有结构相关专业的高级工程师及以上职称，同时具备一级注册结构工程师资格证书；

（3）给排水专业负责人：1人，具有给排水相关专业的高级工程师及以上职称，同时具备注册公用设备工程师（给水排水）资格证书；

（4）暖通专业负责人：1人，具有暖通相关专业的高级工程师及以上职称，同时具备注册公用设备工程师（暖通空调）资格证书；

（5）电气专业负责人：1人，具有电气相关专业的高级工程师及以上职称，同时具备注册电气工程师（供配电）资格证书；

（6）造价负责人:1人，具有工程造价相关专业的工程师及以上职称，同时具备一级注册造价工程师资格证书；

（7）项目组其他成员：2人，具有建筑类相关专业的工程师及以上职称。

**3.5信誉要求：**

（1）投标人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态（须提交承诺函）；

（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中查询未被列入严重违法失信企业名单；事业单位提供承诺函（格式自拟）；

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的投标人；

（4）在2022年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人、法定代表人、项目负责人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

**3.6**本次招标**不接受联合体投标**。

**3.7法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。否则，相关投标均无效。**（控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

## 4. 评标办法

本次招标采用单信封形式，资格后审，评标办法采用综合评分法。

## 5. 招标文件的获取

**5.1** 获取方式为：自2025年07月23日00时00分至2025年07月27日23时59分通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（以下简称“ 蜀道集采平台”）（https://zb.shudaojt.com）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页－下载专区－操作手册《供应商入驻手册》。

**5.2** 招标文件费用应以单位名义从对公账户转账至以下账户：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账号：标书费子账号

投标人需备注：**G353翠屏区象鼻街道至屏山县屏山镇段改建工程岷江特大桥桥旅融合建筑设计及后续服务（可简写）招标文件费**。

招标文件每个包件售价为500元/份，**逾期不售，售后不退**。

**温馨提示：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。**

**5.3招标文件缴费与查询：**使用CA数字证书登录“蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。

## 6. 投标（响应）文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为：2025年08月05日09时00分（投标截止时间，下同）。

投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。投标人具体操作详见首页－下载专区－操作手册《供应商操作手册》。

6.2投标（响应）文件的解密

解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“开标签到解密”菜单，按照开标系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

6.3开标

开标时间：同投标截止时间。

开标地点：远程电子开标。投标人通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“蜀道集采平台”，在线参与开标过程。

## 7. 发布媒介

本项目招标公告、变更公告、中标候选人公示和中标结果公示在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（https://zb.shudaojt.com）、中国招标投标公共服务平台（[http://bulletin.cebpubservice.com](http://bulletin.cebpubservice.com/)）、天府阳光采购服务平台（http://www.tfygcgfw.com）和四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（https://www.scodi.cn/）网站上同时发布。

## 8. 异议和投诉的渠道

8.1异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“蜀道集采平台”招标人点击唱标按钮后15分钟内通过“异议”按钮提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。超出异议时效的，则不予受理。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中进行。

8.2投诉的处理：

投诉的渠道：进入蜀道集采平台（https://zb.shudaojt.com）投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。

## 9. 温馨提示

9.1 投标人注册和在线投标系统操作详见蜀道集采平台首页－下载专区－操作手册－《供应商入驻手册》和《供应商操作手册》。

9.2 CA数字认证证书办理详见蜀道集采平台首页公示的“CA技术支持”处的网址进行办理。数字证书办理资料及证书邮寄时间详见蜀道集采平台首页－下载专区－操作手册－《蜀道集团招标管理服务中心CA数字证书办理指南》。

9.3 开票

投标人申请开具标书费发票事宜详见首页“帮助中心”模块第五项内容约定。

9.4技术支持

如在平台操作过程中遇到问题请联系平台技术支持，详见蜀道集采平台首页公示“平台技术支持”联系方式，联系电话：400-8148-188。

## 10. 联系方式

招 标 人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地 址：成都市双流区顺兴大道一段189号蜀道云上城12栋

联 系 人：卢女士

联系电话：18224422797

2025年07月22日